

**RFQ 2023-44/UN**

**Додаток А**

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю портативних зарядних устройств, масляних радіаторів, акумуляторних батарей, ламп акумуляторних LED на USB, в рамках виконання проекту UNICEF - «Комплексна програма співпраці з територіальними громадами Львівської області щодо гуманітарного реагування та раннього відновлення**

**Характеристика товару:**

**1. Портативне зарядне устройство -10 шт**

Ємність, Вт-ч2048 Номінальна потужність, 2400 Вт

Розміри (ДхШхВ), мм-не менше 497x242x305

Швидкість заряду від мережі ч1-1,5 ,2016 Вт/год, 2400 Вт

Акумуляторна батарея-NCM ємністю 40 А/год (2016 Вт/год), напруга 50.4В, кількість циклів заряду 800+ (до 80%)

Джерело живлення-Змінний струм | Постійний струм | Сонячна енергія | Генератор

Захист-BMS | Від перенапруги | Від перенавантаження | Від перегріву | Від переохолодження | Від перезаряду | Від короткого замикання | Від низької напруги | Від надлишкового струму

Матеріал корпуса-Пластик

Напруга заряджання акумулятора, В220-240 | 11-100 | 12/24

Номінальна вихідна напруга, (В)5 | 12 | 12.6 | 5-20 | 230

Номінальна потужність, Вт2400

Параметри виведення-Комбіновані

Потужність, Вт2400 (3000 X-Boost) | 4600 - пиковая

Призначення-Заряджання телефонів, ноутбуків, планшетів, фотокамер, дронів | Забезпечення роботи дрібної, середньої та великої за потужністю побутової техніки | Резервне енергозабезпечення Робоча температура, (°С)-20...+45

Тип-Зарядна станція з можливістю розширення

Тип використовуваної батареї-NCM

Форма вихідної напруги-Правильна (чиста) синусоїда

Дисплей-так

*Комплектація:*

Зарядна станція | Набір кабелів | Гарантійний талон та інструкція з експлуатації |

Упаковка

Гарантія (міс):-24

**2. Радіатор масляний-10 шт**

Максимальна потужність нагріву 2500 Вт.

Кількість секцій: 12

Середня потужність нагріву: 1400 Вт.

Мінімальна потужність нагріву: 1100 Вт.

Підходить для приміщень об'ємом: до 75 куб. м.

Функція захисту від замерзання

Регульований термостат

**3. Акумулятор для зарядної станції-10 шт**

Акумуляторна батарея ємністю 2048 Вт/год для зарядних станцій-

Розміри (ДхШхВ), мм-464х235х283

Час заряду батарей, год- Менше 2 годин

Ємність- 40 А/год (2048 Вт/год), напруга 51.2В, кількість циклів заряду 3000+ (до 80%)

Джерело живлення-Змінний струм | Постійний струм | Сонячна енергія /Генератор

**4. Лампа акумуляторна LED на USB - 50 шт**

Матеріал: пластик

Тип батареї : літій-іонний

акумулятор: 5v 3600mah

Потужність: 60 Вт

Розміри: 520\*24\* 31 mm

Температура світла : 6500 K

Час роботи : До 8 годин

Термін придатності : не менше 20000 годин

Можливість заряджати через USB : так

Особливості: Має 3 режими роботи

Особливості: може заряджатися від павербанка або розетки

світить на одному заряді до 8 годин

є гачок, щоб зручно було вішати на стінку;

має 2 магніти, які дозволяють кріпити лампу до металевих поверхонь;

Живлення пристрою здійснюється від вбудованого акумулятора, а комплект постачання включає ліхтар і кабель для зарядки

І**нші умови щодо постачання:**

Вимоги до транспортування (доставки) – автотранспортом постачальника.

Ціна за товари повинна бути з урахуванням доставки товарів на склад Замовника –м. Львів

Строк поставки з моменту отримання замовлення не повинен перевищувати 3 дня

Переможці тендеру отримають вимогу щодо збереження своєї оголошеної ціни протягом терміну дії договору.

**Вимоги до – учасника тендеру:**

1. Обов’язкова реєстрація фізичною особою-підприємцем
2. Наявність відповідних КВЕДів
3. Фіксація вартості послуг протягом дії терміну договору

**Учасник тендеру надає організатору наступні документи:**

1. Копія документу, що підтверджує державну реєстрацію;
2. Копія документу, що підтверджує податковий статус;
3. Тендерна пропозиція, заповнена ,підписана ,сканована

Істотні критерії (умови) відбору тендерних пропозицій:

1. Відповідність учасника вимогам тендерного оголошення;
2. Відповідність поданих документів умовам тендерного оголошення;
3. Прийнятна вартість товару.

Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та надіслані до **10:00 \_\_26 жовтня 2023 року** у письмовому (електронному, сканованому) форматі з поміткою**“Участь у тендері № RFQ 2023-44/UN** на адресу: [**zakupka@neeka.org**](mailto:zakupka@neeka.org)**.**

Тендерна процедура:

* Тендерні пропозиції повинні залишатися чинними впродовж шістдесяти (60) календарних днів з граничного терміну подання Тендерних пропозицій.
* До участі у відборі тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.
* Тендерні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників тендеру, що їх подали, до повного завершення.
* Визначення переможця тендеру, відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій  на відповідність умовам конкурсу, викладеним у тендерній документації. Перевага буде надана постачальнику, пропозиція якого відповідатиме зазначеним в тендерному оголошенні критеріям та пропонуватиме найнижчу ціну за умови потрібної кваліфікації постачальника.
* Результати тендеру будуть повідомлені організатором учаснику тендеру, який переміг, шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою протягом не більше ніж трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця.

**Додаткові застереження:**

* Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор тендеру залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.
* Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому тендері) за цим тендерним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор тендеру не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

**Інше:**

**Між МФОЗНС «Регіон Карпат» та підрядником буде підписано угоду про постачання товарів, в який буде детально викладено умови співпраці**

**Програмний менеджер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Л. Кріцак**

**Директор МФОЗНС «Регіон Карпат» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.І. Пірчак**